E E:\m_ALL.txt E:\mmmm.txt 0 1 1 1
4.00 3.00 3.50 3.50 1.50 21.00 19.00 25.00 22.00
244.60 198.50 0.001 1.00e-06 B+ph totl 1.00 1 1.0e-4
0.00000 30.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 00.00000 30.00000 1 1.0
0.50 0.50
Comments:
Описание параметров:
диск  входн.файл  выходн.файл  jibc  jdsas  jdpap  jddad
Если jibc = 0, то собственные донорные (акцепторные) заряженные и нейтральные центры не участвуют в рассеянии собственных
примесных носителей заряда.  Если jibc <> 0, то собственные заряженные и нейтральные центры дают вклад в рассеяние.
Если jdsas = 0 (jdpap = 0, jddad = 0), то примесные зоны водородоподобных доноров и акцепторов, (дополнительных доноров и
акцепторов, двухзарядных доноров и акцепторов), соответственно, не дают вклад в проводимость, подвижность, коэффициент Холла и т.д.

dpct  dpmt  dpcth  dpmth  dedis  d0ct  d0mt  d0cth  d0mth
dpct,dpmt - акустические деформационные потенциалы CdTe и HgTe для зоны проводимости ( в эВ ).
dpcth,dpmth - акустические деформационные потенциалы CdTe и HgTe для валентной зоны ( в эВ ).
dedis - константа взаимодействия для сплавного рассеяния ( в эВ ).
d0ct,d0mt - оптические деформационные потенциалы CdTe и HgTe для зоны проводимости ( в эВ ).
d0cth,d0mth - оптические деформационные потенциалы CdTe и HgTe для валентной зоны ( в эВ ).

tetdc  tetdm  b  fnfl  phbo  tab  fimbnd  irev251 k12B0_
tetdc,tetdm - температуры Дебая для продольных оптических фононов CdTe и HgTe, соответственно.
b - индукция магнитного поля (СИ). [b]=T = 10000 Gauss.
fnfl - концентрация флуктуационных избытков (1.0е-6 и менее - вклада практически нет!).
phbo - задаёт метод вычисления сечения рассеяния на заряженных центрах: борновское приближение или комбинация с методом парциальных волн. BORN, B+PH
tab - задаёт вид механизма рассеяния, результаты рассчёта которого выводятся в файл (печать).
	tab=totl,neut,chac,piez,acou,diso,fluc,npol,polr.
fimbnd - a factor for kinetic coefficients of impurity bands (0.0 - 2.0, usualy 1.0).
irev251=0 - f251b does not change signe in impurity bands, irev251=1 - f251b changes signe in impurity bands.
k12B0_ - подгоночный параметр (всегда < 0.01!!!) (k12 для перехода на борновское ограничение сверху).

pds141251  pas141251  pdp141251  pap141251 pdd58141251  pdd4141251  pad58141251  pad4141251  iprntmhxx  sgnhall
pds141251 - a temperature to print graphics of Ds (0.0 - no graphics: filename LbsuviXXX_.txt).
pas141251 - a temperature to print graphics of As (0.0 - no graphics: filename LbsuviXXX_.txt).
...
iprntmhxx - print graphics of mhn1,mhds1,mhas1,... and mhn2,mhds2,mhas2,...2.
sgnhall - знак у отрицательных подвижностей и коэффициента Холла при выводе в файл rmctplot0.txt (просто умножим на -1. или 1.).

_coefNeutral, _coefNeutralH - коэффициенты для рассеяния на нейтральных центрах электронов С-зоны и дырок, соответственно.